ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Горка «Маркиза»
Aviator 41.04.08 исп.2
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
3200
Ширина, мм ± 20 мм.
600
Высота, мм ± 20 мм.
2080
Комплектация

Каркас, шт.

1

Горка h=1200 мм, шт

1
Стойка для бетонирования, шт

2

Пол, шт

1

Элемент декора, шт

2

Боковина, шт

2

Возрастная группа – от 7 до 12 лет.

Высота падения – 1,2 м.

Глубина бетонирования – 0,31 м; 0,54 м.

Горка «Маркиза» предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, отвечает всем требованиям безопасности. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.
Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Пол выполнен из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.

Элемент декора и боковина выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. 

Металлические элементы:

Каркас выполнен из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, круглой трубы диаметром не менее 27 мм, 42 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Стойка горки выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм.

Горка H=1200 мм в сборе выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм, опорных перекладин из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм. Скат горки выполнен из нержавеющей стали толщиной не менее 1,2 мм. 
Высота ската горки 1200 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




