ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качели "Стандарт" 
Aviator 420.01 
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
2000
Ширина, ± 20 мм.
1330
Высота, ± 20 мм.
2278
Комплектация

Стойка, шт.

2

Перекладина, шт.

1

Качели в сборе с цепью, шт.

1

Возрастная группа – от 7 до 12 лет

Высота падения – 1,255 м

Глубина бетонирования – 0,5 м.
Качели «Стандарт» предназначены для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 

Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Сиденье выполнено из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Металлические элементы:

Стойка выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, 80х40 мм, круглой трубы диаметром не менее 21 мм и 48 мм.

Перекладина выполнена из круглой трубы диаметром не менее 57 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм.

Качели оснащены сиденьями на шарнирном подвесе. Сиденье крепится через цепь с диаметром звена не менее 6 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




