ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Пергола «Радуга» 

со скамейкой
Aviator 751.03.01
[image: image1.jpg]



	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
6000
Ширина, ± 20 мм.
2000
Высота, ± 20 мм.
2600
Комплектация

Задние боковые стойки, шт.
2
Задняя центральная стойка, шт.
1
Передние боковые стойки, шт.
2
Передняя центральная стойка, шт.
1
Каркас крыши, шт.
2
Каркас скамьи, шт.
 2
Планка крыши, шт.
 60
Планка скамьи, шт.
 86
Глубина бетонирования – 0,8 м

Пергола со скамейкой предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и отдыха пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое.  Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.
Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.
Деревянные детали:

Планка крыши и планка скамьи изготовлены из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 45х90 мм.
Металлические элементы:

Задние боковые стойки выполнены из профильной трубы сечением не менее 100х100 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм и 6 мм.
Задняя центральная стойка, передние боковые стойки и передняя центральная стойка выполнены из профильной трубы сечением не менее 100х100 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм.
Каркас крыши выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х100 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм и 5 мм.

Каркас скамьи выполнен из профильной трубы сечением не менее 60х40 мм.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



