ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Игровой комплекс
«Гнездо» Тип 2

Aviator 895.10.01 исп.1
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

6800
Ширина, ±20 мм

5650
Высота, ±20 мм

3650
Комплектация
Стойка 1 ∅180, шт.
1
Стойка 2 ∅180, шт.
1
Стойка 3 ∅180, шт.
3
Стойка 4 ∅180, шт.
1
Стойка лестницы левая ∅140, шт.
2
Стойка лестницы правая ∅140, шт.
2
Гнездо 01 в сборе, шт.
1
Гнездо 02 в сборе, шт.
1
Горка из нержавеющей стали Н=1550, шт.
1
Лаз вертикальный, шт.
1
Канатный мостик, шт.
1
Комплект перекладин лестницы, шт.
2
Накладка, шт.
2
Щит, шт.
2
Венец, шт.
2
Накладка мостика сетчатого, шт.
4
Стойка для бетонирования _ 89.D133.500, шт.
8
Лак битумный, мл.
2000
Возрастная группа – от 7 до 12 лет

Высота падения – 1,55 м
Глубина бетонирования – 0,4 м., 0,5 м. и 1,0 м. 

Комплекс игровой «Гнездо» предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:
Диск, венец, накладки вертикального лаза и накладка мастика сетчатого выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Накладки выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 30 мм.

Сектор пола выполнен из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.

Деревянные элементы:

Обшивка гнезда выполнена из сухой строганой доски лиственницы сечением не менее 70х30 мм.
Щит выполнен из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 36х140 мм.

Накладка горки выполнена из сухой строганой доски лиственницы сечением не менее 45х90 мм.
Стойка 1 – 4 выполнены из клееного бревна лиственницы диаметром не менее 180 мм.
Стойка лестницы левая и стойка лестницы правая выполнены из клееного бревна лиственницы диаметром не менее 140 мм.

Металлические элементы:
Каркас гнезда 01 выполнен из круглой трубы диаметром не менее 21 мм, 42 мм и стального листа толщиной не менее 2 мм, 3 мм и 6 мм.

Каркас гнезда 02 выполнен из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм, круглой трубы диаметром не менее 21 мм, 42 мм и стального листа толщиной не менее 2 мм, 3 мм и 6 мм.

Лаз вертикальный выполнен из круглой трубы диаметром не менее 32 мм и стального листа толщиной не менее 1 мм и 6 мм.
Комплект перекладин лестницы выполнен из круглой трубы диаметром не менее 32 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Стойка для бетонирования выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм и 6 мм.
Горка выполнена из круглой нержавеющей трубы диаметром не менее 33 мм и стального нержавеющего листа толщиной не менее 2 мм. Высота ската горки 1550 мм.
Канатный мостик выполнен из армированного шестипрядного каната диаметром не менее 16 мм.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



