ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Беседка со скамейками «Кольцо»
Aviator 751.05
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
5400
Ширина, ± 20 мм.
5400
Высота, ± 20 мм.
2924
Комплектация

751.05.001-01 Стойка центральная, шт.

1

751.05.002-01 Стойка угловая, шт.

2

751.05.002-02 Стойка угловая, шт.

4

751.05.501 Арка, шт.

2

S0,8.134x2762 Декоративная накладка, шт.

6

Каркас скамейки для беседки Кольцо, шт.

4

Доски для скамейки, шт.

52

36х140.2613 Доска стенки, шт.

40

45х90.207 Доска каркасная, шт.

24

45х90.562 Доска каркасная, шт.

24

45х90.634 Доска каркасная, шт.

24

45х90.645 Доска каркасная, шт.

24

45х90.955 Доска каркасная, шт.

24

45х90.1285 Доска каркасная, шт.

24

45х90.2168 Доска каркасная, шт.

24

45х90.2565 Доска каркасная, шт.

24

FW 15 Пол, шт.

6

FW 15-01 Пол, шт.

6

FW 15-02 Крыша, шт.

6

FW 15-03 Крыша, шт.

6

FW 21 Перекладина верхняя, шт.

4

FW 21-01 Перекладина, шт.

4

FW 21-02 Перекладина, шт.

4

s0,8.134x1371 Декоративная накладка, шт.

12
S3.590.001 Стойка каркаса гнутая, шт.

12
Черепица гибкая Технониколь Оптима Серый (3м2), шт.

9
Глубина бетонирования – 0,5 м

Беседка предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и отдыха пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое.  Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.
Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.
Фанерные элементы:

Пол и крыша выполнены из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.

Перекладины и перекладина верхняя выполнены из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 21 мм.

Деревянные детали:

Доска стенки выполнена из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 36х140 мм.

Доска каркасная и доска для скамейки выполнены из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 45х90 мм.

Металлические элементы:

Стойка центральная и стойка угловая выполнены из профильной трубы сечением не менее 80х80 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Арка выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм, 60х40 мм и круглой трубы диаметром не менее 33 мм.

Каркас скамейки выполнен из стального листа толщиной не менее 4 мм.

Декоративная накладка выполнена из стального листа толщиной не менее 0,8 мм.

Стойка каркаса выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм.

Покрытие крыши из гибкой черепицы.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



