ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Навес для колясок с дверцами
Aviator 792.01
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм
4020
Ширина, ±20 мм
1550
Высота, ±20 мм
2155
Комплектация
Левая/правая опора навеса, шт.
2
Центральная опора навеса, шт.

1
Нижняя соединительная перекладина, шт.

2
Перекладина соединительная, шт.

12
Соединитель верхний, шт.

2
Каркас левой двери, шт.

2
Каркас правой двери, шт.

2
Шпингалет, шт.

2
Разделитель, шт.

2
Боковина (поликарбонат 8 мм) 2135х1510 мм, шт.
2
Профиль торцевой для поликарбоната L= 1510 мм, шт.

2
Обшивка дверцы (поликарбонат 8 мм) 1895х940 мм, шт.

4
Профиль торцевой для поликарбоната L = 940 мм, шт.

8
Обшивка передней части (поликарбонат 8 мм) 1920х230 мм, шт.

2
Профиль торцевой для поликарбоната L = 1920 мм, шт.

4
Настил крыши (поликарбонат 8 мм) 3165х2010 мм, шт.

2
Профиль соединительный для поликарбоната L = 3170 мм, шт.

1
Профиль торцевой для поликарбоната L = 2010 мм, шт.

4
Глубина бетонирования – 0,5 м

Навес предназначен для размещения колясок. Конструкция может устанавливаться на придомовых территориях многоквартирных домов, возле коттеджных комплексов или в городских зонах отдыха, парках. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Металлические элементы:

Левая/правая опора навеса, центральная опора навеса выполнены из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, 50х25 мм и 50х50 мм.

Соединитель верхний выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25 мм.

Перекладина соединительная выполнена из профильной трубы сечением не менее 25х25 мм.

Нижняя соединительная перекладина выполнена из профильной трубы сечением не менее 50х50 мм и стального листа толщиной не менее 2,5 мм.

Разделитель выполнен из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм и круглой трубы диаметром не менее 27 мм.

Каркас левой двери выполнен из профильной трубы сечением не менее 20х20 мм, 50х25 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.

Каркас правой двери выполнен из профильной трубы сечением не менее 20х20 мм, 40х20 мм, 50х25 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.

Конструкция обшита сотовым поликарбонатом толщиной не менее 8 мм. 

Крепеж оцинкованный. 

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



