ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Песочница «Трансформер»
Aviator 351.02.01 исп.1 
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
1510
Ширина, ± 20 мм.
1490
Высота, ± 20 мм.
390
Внешние размеры в раскрытом виде
Длина, ± 20 мм.
1860

Ширина, ± 20 мм.
1490

Высота, ± 20 мм.
540

Комплектация

Стойка песочницы, шт.

4

Борт под перекладины, шт.

2

Борт под крышку, шт.

2

Крышка, шт.

2

Крышка центральная, шт.

2

Крышка под поручни, шт.

2

Поручень, шт.

4

Перекладина, шт.

2

Возрастная группа – от 1 до 7 лет

Высота падения – 0,292 м

Глубина бетонирования – 0,3 м

Песочница предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 

Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).

Фанерные элементы:

Борт под перекладины, борт под крышку, крышка, крышка центральная и крышка под поручни выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Металлические элементы:

Стойка песочницы выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм и 4 мм.

Поручень выполнен из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм и круглой трубы диаметром не менее 21 мм.

Перекладина выполнена из профильной трубы сечением не менее 25х25 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



