ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

	Наименование
	Характеристики

	Пергола «Радуга»
Aviator 751.03.02
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм
5980
Ширина, ±20 мм
2090
Высота, ±20 мм
2605
Комплектация

Боковая стойка, шт.

4

Центральная стойка, шт.

2

Каркас крыши, шт.

2

Планка крыши, шт.

60

Диван подвесной в сборе, шт.

2

Глубина бетонирования – 0,8 м.

Пергола предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и отдыха пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.
Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов.

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Деревянные детали:

Планка крыши и планка дивана выполнены из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 45х90 мм.

Металлические элементы:

Боковая стойка и центральная стойка выполнены из профильной трубы сечением не менее 100х100 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм.

Каркас крыши выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х100 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм и 5 мм.

Каркас сидушки выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм и 4 мм.

Изделие оснащено сиденьем на шарнирном подвесе. Диван подвесной крепится через цепь с диаметром звена не менее 6 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



