ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Игровой комплекс «Бриз»
Aviator 311.05 исп.3
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

3200
Ширина, ±20 мм

2100
Высота, ±20 мм

3800
Комплектация

Стойка для бетонирования (Aviator 351.003), шт.

4
Лаз волновой на платформу 1.2м (LV.1.1), шт.

1
Поручень (PCH1), шт.

2
Панель в сборе (PSRB.1), шт.

1
Горка h=1200мм (SLD.1200.13), шт.

1
Стойка для бетонирования горки (SLD.1500.10-001_HM1 СБ), шт.

2
Перекладина ограничительная горки (SLD.1500.11-004_HM2 СБ), шт.

1
Защитное ограждение горки (SLD.1500.12-F15.005_Б2), шт.

2
Панель-ограждение горки (SLD.1500.13-F15.006_Б2), шт.

2
Стойка чайки (STCH1), шт.

1
Стойка трапа (Aviator 351.008), шт.

2
Стойка, L=2985мм (B1), шт.

4
Доска каркасная Тип 1, L=1000 мм (d1.45x90), шт.

2
Доска каркасная Тип 2, L=710 мм (d2.45x90), шт.

4
Доска каркасная Тип 3, L=1590 мм (d3.45x90), шт.

2
Крыша (F1-K), шт.

1
Боковина крыши (F2-K), шт.

4
Чайка (FP1), шт.

1
Пол (Fpol1.FW15), шт.

1
Скалодром (Fsk.1), шт.

1
Зацеп для скалодрома, шт.
6
Возрастная группа – от 7 до 12 лет

Высота падения – 1,2 м

Глубина бетонирования – 0,31 м; 0,4 м; 0,52 м

Игровой комплекс «Бриз» предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Крыша, боковина крыши, панель в сборе, защитное ограждение горки и панель-ограждение горки выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Чайка выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 12 мм.
Пол и скалодром выполнены из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.
Изображение на «Чайка» наносится методом ультрафиолетовой печати или эквивалент.

Деревянные детали:
Стойка выполнена из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100 мм.

Доска каркасная Тип 1 – Тип 3 выполнены из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 45х90 мм.

Металлические элементы:
Стойка чайки выполнена из круглой трубы диаметром не менее 33 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.
Стойка для бетонирования и стойка трапа выполнены из стального листа толщиной не менее 3 мм.
Лаз волновой на платформу и поручень выполнены из круглой трубы диаметром не менее 33 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.
Стойка для бетонирования горки выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм.
Перекладина ограничительная горки выполнена из круглой трубы диаметром не менее 27 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Горка H=1200 мм в сборе выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм, опорных перекладин из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм. Скат горки выполнен из нержавеющей стали толщиной не менее 1,2 мм. 
Высота ската горки 1200 мм.
Зацепы выполнены из пластика.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



