ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качающийся мостик
Aviator 521.03
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
1750
Ширина, мм ± 20 мм.
800
Высота, мм ± 20 мм.
1040
Комплектация

Стойка для бетонирования, шт.
4
Стойка, шт.
4
Перекладина, шт.
2
Цепь перекладины, шт.
12
Цепь стягивающая, шт.
2
Планка мостика, шт.
6
Глубина бетонирования – 0,45 м.

Качающийся мостик предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов.
Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.
Фанерные элементы:

Планка мостика выполнена из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 21 мм.

Деревянные элементы:

Стойка выполнена из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100 мм. 
Металлические элементы:

Перекладина выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм и 4 мм.

Стойка для бетонирования выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм.
Цепь перекладины и цепь стягивающая выполнены из цепи с диаметром звена не менее 6 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




