ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Домик с кошками. Тип 2
Aviator 323.01 исп.9
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
1070
Ширина, ± 20 мм.
1292
Высота, ± 20 мм.
1814
Комплектация

323.01.100 Перекладина, шт.
2
323.01.101 Стойка, шт.
2
323.01.110 Панель с окном, шт.
4
Aviator 351.004 Стойка со скобой 100, шт.
4
B1 Стойка из бруса 100х100, шт.
4
d1 Доска пола, шт.
2
d2 Доска пола, шт.
2
d21.995 Труба, шт.
2
F1 Фанера цветная, шт.
4
FW15.1000х1200 Пол, шт.
1
ФСФ12.780х1070 Крыша, шт.
2
ФСФ15.80х420 Опора трубы, шт.
2
ФСФ15.100х1000 Перекладина крыши, шт.
2
ФСФ15.168х246 Фронтон, шт.
2

ФСФ15.190х230 Опора сидушки, шт.
4

ФСФ15.300х388 Сидушка, шт.
2

ФСФ15.800х100 Фронтон, шт.
4

ФСФ15.d130 Счеты, шт.
32

Поликарбонат, шт.
4

Возрастная группа – от 1 до 12 лет

Высота падения – 0,15 м

Глубина бетонирования – 0,5 м

Домик с кошками предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Крыша выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 12 мм.

Фанера цветная, панель с окном, опора трубы, перекладина крыши, фронтон, опора сидушки, сидушка и счеты выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Пол выполнен из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.
Изображение на «Фанера цветная» наносится методом ультрафиолетовой печати или эквивалент.

Деревянные элементы:

Стойки выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100 мм.

Доска пола выполнена из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 45х90 мм.

Металлические элементы:

Труба выполнена из круглой трубы диаметром не менее 21 мм.

Перекладина и стойка выполнены из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Стойка со скобой выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, 40х40 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Поликарбонат монолитный, прозрачный, толщиной не менее 4 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



