ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Рукоход «Змейка»
Aviator 651.70
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
2330
Ширина, ± 20 мм.
700
Высота, ± 20 мм.
2310
Комплектация

Стойка, шт.
2
Рукоход, шт.
1
Хомут, шт.
4
Возрастная группа – от 12 лет.
Высота падения – 2,15 м.

Глубина бетонирования – 0,6 м.

Рукоход «Змейка» предназначен для физического развития пользователей на спортивных площадках в школьных дворах, парках и других местах отдыха, а также для доступных занятий физической культурой, используя в качестве нагрузки собственный вес, может быть использован при тренировочных занятиях и проведении спортивных мероприятий. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.
Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 
Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 
Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.
Металлические элементы:

Стойка выполнена из круглой трубы диаметром не менее 108 мм.
Рукоход выполнен из круглой трубы диаметром не менее 27 мм, 33 мм и 42 мм.

Все встраиваемое оборудование должно крепиться к вертикальным стойкам при помощи хомутов с отверстиями для перекладин, с фиксацией от проворота при помощи болтовых соединений.

Крепеж оцинкованный. 
Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



