ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Оборудование интерактивное «Весы»
Aviator 335.06
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
1000
Ширина, мм ± 20 мм.
220
Высота, мм ± 20 мм.
950
Комплектация

Стойка для бетонирования, шт.
1
Модуль «Весы» в сборе, шт.
1
Чаша весов с подвесом, шт.
2
Глубина бетонирования – 0,5 м.

Оборудование интерактивное «Весы» предназначено для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 
Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Модуль «Весы» выполнен из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Деревянные элементы:

Стойка выполнена из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100 мм.

Металлические элементы:

Стойка для бетонирования выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм.

Ведро выполнено из нержавеющей стали. 

Ведра крепятся через цепь с диаметром звена не менее 3 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




