ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качалка на пружине 
«Багги»

Aviator 441.05 исп.4
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

875
Ширина, ±20 мм

460
Высота, ±20 мм

795
Комплектация

Качалка на пружине в сборе, шт.
1

Возрастная группа – от 3 до 7 лет

Высота падения – 0,426 м
Глубина бетонирования – 0,3 м

Качалка на пружине «Багги» предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений.

Монтаж должен производиться путем бетонирования закладных/установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).
Фанерные элементы:

Боковины и колеса выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Сидушка выполнена из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.

Металлические элементы:

Каркас выполнен из круглой трубы диаметром не менее 21 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Перекладина выполнена из круглой трубы диаметром не менее 27 мм.

Стальная пружина диаметром не менее 130 мм.

Верхняя и нижняя часть пружинного основания выполнены из стального листа толщиной не менее 4 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




