ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Экскаватор Тип 2

Aviator 335.03.04
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
1380
Ширина, мм ± 20 мм.
250
Высота, мм ± 20 мм.
673
Комплектация

Экскаватор, шт.

1

Экскаватор предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 
Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).
Металлические элементы:

Опорно-поворотный узел выполнен из профильной нержавеющей трубы сечением не менее 50х50 мм и стального нержавеющего листа толщиной не менее 3 мм и 4 мм.

Крестовина выполнена из круглой нержавеющей трубы диаметром не менее 48 мм и стального нержавеющего листа толщиной не менее 3 мм.
Руль выполнен из круглой нержавеющей трубы диаметром не менее 21 мм и стального нержавеющего листа толщиной не менее 3 мм.

Черпак выполнен из круглой нержавеющей трубы диаметром не менее 21 мм и стального нержавеющего листа толщиной не менее 1,5 мм.

Экскаватор оснащен валом с подшипниками.
Сиденье выполнено из пластика.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




