ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Веранда «Смарт 1»

Aviator 712.01
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
6230
Ширина, ± 20 мм.
3550
Высота, ± 20 мм.
2900
Размеры по полу
Длина, ± 20 мм.
6000
Ширина, ± 20 мм.
3000
Комплектация

Стойка веранды, шт.
15
Доска каркаса пола крайних блоков (доска 36х140 L = 3000 мм), шт.
2
Доска каркаса пола (доска 36х140 L = 1430 мм), шт.
20
Доска каркаса пола (доска 36х140 L = 3000 мм), шт.
6
Настил веранды 3000х1500 мм, шт.
4
Стойка (брус 100х100) h = 2080 мм, шт.
5
Стойка (брус 100х100) h = 2335 мм, шт.
2
Стойка (брус 100х100) h = 2590 мм, шт.
5
Доска центральных модулей (доска 45х90 L = 1400 мм), шт.
4
Доска боковых и крайних модулей (доска 45х90 L = 1350 мм), шт.
10
Стропило крыши боковое (доска 36х140 L = 3070 мм), шт.
2
Стропило крыши центральное (доска 36х140 L = 3070 мм), шт.
4
Профилированный лист 1150х3600 мм, шт.
6
Стеновая панель 1495х1495 мм, шт.
8
Передняя панель 1495х990 мм, шт.
2
Фронтон 1495х720 мм, шт.
4
Обрешётка крыши (доска 36х140 L = 3000 мм), шт.
12
Глубина бетонирования – 0,44 м

Веранда предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и отдыха пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое.  Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.
Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.
Фанерные элементы:

Стеновая панель, передняя панель и фронтон выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 12 мм.

Настил веранды выполнен из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.

Деревянные детали:

Стойки изготовлены из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100 мм.

Доска центральных модулей и доска боковых и крайних модулей изготовлены из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 45х90 мм.

Стропило крыши боковое, стропило крыши центральное, доска каркаса пола, доска каркаса пола крайних блоков и обрешетка крыши изготовлены из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 36х140 мм.

Металлические элементы:

Стойка веранды выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм. 

Настил крыши выполнен из профлиста толщиной не менее 0,5 мм.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



