ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Самолетик «Смарт»
Aviator 371.21
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
1515
Ширина, ± 20 мм.
1340
Высота, ± 20 мм.
690
Комплектация

Стойка крыла, шт.

4
Руль в сборе, шт.

1
Передняя панель, шт.

1
Боковина, шт.

2
Спинка, шт.

1
Хвост, шт.

1
Крыло переднее, шт.

1
Крыло заднее, шт.

2
Пропеллер, шт.

1
Возрастная группа – от 2 до 7 лет

Высота падения – 0,315 м

Глубина бетонирования – 0,3 м

Самолетик «Смарт» предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Передняя панель, боковина, спинка, хвост, крыло переднее, крыло заднее, пропеллер и руль выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Изображение на «Передняя панель» наносится методом ультрафиолетовой печати или эквивалент.

Металлические элементы:

Рулевая стойка и стойка крыла выполнены из круглой трубы диаметром не менее 27 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



