ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	«Калейдоскоп»

Aviator 335.10.02
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

916
Ширина, ±20 мм

946
Высота, ±20 мм

1188
Комплектация

Калейдоскоп в сборе со стойкой, шт.
1
Глубина бетонирования – 0,3 м

«Калейдоскоп» предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений.

Монтаж должен производиться путем бетонирования закладных/установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).
Фанерные элементы:

Накладки выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Металлические элементы:

Ось выполнена из круглой трубы диаметром не менее 21 мм, 48 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.
Труба калейдоскопа выполнена из круглой трубы диаметром не менее 21 мм, 219 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Стойка выполнена из круглой трубы диаметром не менее 33 мм, 48 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Вкладыш калейдоскопа выполнен из PLA пластика, зеркала толщиной не менее 4 мм и монолитного поликарбоната толщиной не менее 4 мм.
Ручки выполнены из пластиката.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




