ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качалка на пружине 
«Самолет 1»

Aviator 442.01 исп.11
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

957
Ширина, ±20 мм

406
Высота, ±20 мм

872
Комплектация

Качалка на пружине «Самолет 1», шт.

1
Возрастная группа – от 3 до 7 лет

Высота падения – 0,527 м
Глубина бетонирования – 0,3 м

Качалка на пружине «Самолет 1» предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений.

Монтаж должен производиться путем бетонирования закладных/установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).
Фанерные элементы:

Центральная панель, крыло, крыло малое, накладка и сиденье выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Проставка выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 30 мм.

Металлические элементы:

Перекладина выполнена из круглой трубы диаметром не менее 27 мм.

Стальная пружина диаметром не менее 130 мм.

Верхняя и нижняя часть пружинного основания выполнены из стального листа толщиной не менее 4 мм.

Ручки выполнены из пластика.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




