ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качели на металлических стойках "Гнездо + 2 подвеса". Подвесы приобретаются отдельно Aviator 423.03 исп.3 

[image: image1.png]



	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
6130
Ширина, ± 20 мм.
1940
Высота, ± 20 мм.
2350
Комплектация

Подвес “Гнездо” (H=2,17 м) (Aviator 420.217.04), шт.

1

Стойка качели (H=2,17 м) (SWG.2170.010-001_НМ1 СБ), шт.

6
Перекладина качели “Гнездо” (торец 90°) (H=2,17 м) (SWGB.2170.011-002_НМ1 СБ), шт.

1
Перекладина двойной качели (торец 90°) (H=2,17 м) (SWGB.2170.020-001_НМ1 СБ), шт.

1
Наружная пластина (s3.346x216.002), шт.

2
Возрастная группа – от 3 лет

Высота падения – 1,34 м

Глубина бетонирования – 0,43 м. и 0,47 м.
Качели предназначены для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 

Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.
Металлические элементы:

Стойка качели выполнена из профильной трубы сечением не менее 100х100 мм.

Перекладина качели «Гнездо» выполнена из круглой трубы диаметром не менее 57 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Перекладина двойной качели выполнена из круглой трубы диаметром не менее 57 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм и 5 мм.

Наружная пластина выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм.

Изделие оснащено сиденьем на шарнирном подвесе. Подвес крепится через цепь с диаметром звена не менее 6 мм.

Качель «Гнездо» состоит из стальной рамы в обмотке из 3-прядного каната диаметром 19 мм и сетки, выполненной из 4-прядного армированного каната диаметром 16 мм. Диаметр качели «Гнездо» - 1000 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




