ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Информационный стенд

Aviator 221.02
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
1600
Ширина, мм ± 20 мм.
57
Высота, мм ± 20 мм.
1600
Комплектация

Стойка, шт.
2
Панель, шт.
1
Глубина бетонирования – 0,6 м.

Информационный стенд предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 
Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Панель выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 12 мм и 15 мм.

Изображение на панель наносится методом ультрафиолетовой печати или эквивалент.

Металлические элементы:

Стойка для бетонирования выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, круглой трубы диаметром не менее 89 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




