ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Спортивный комплекс 313 Aviator 531.13
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
2630
Ширина, ± 20 мм.
2660
Высота, ± 20 мм.
2200
Комплектность

Стойка угловая L=2150 (2 отв.), шт.

4

Стойка центральная L=2150 (1 отв.), шт.

4

Перекладина из бруса L=2660 мм, шт.

2

Перекладина из бруса L=2430 мм, шт.

2

Альпинистская стенка 1260х1750 мм, шт.

1

Шест, шт.

1

Турник, шт.

1

Перекладина с канатом в сборе, шт.

1

Лаз металлический 1065х1380 мм, шт.

2

Перекладина с кольцами в сборе, шт.

1

Перекладина с канатной лестницей в сборе, шт.

1

Перекладина L=1065 мм, шт.

8

Канатная сетка 2430х2430 мм, шт.

1

Стойка для бетонирования, шт.
8
Зацеп скалодромный, шт.

6

Высота падения – 2,11 м.
Глубина бетонирования – 0,5 м.

Изделие предназначено для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 

Сборка производиться при помощи резьбовых соединений и саморезов.
Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.
Фанерные элементы:

Альпинистская стенка выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Деревянные элементы:

Перекладина из бруса, стойка угловая и стойка центральная выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100 мм.

Металлические элементы:

Шест выполнен из круглой трубы диаметром не менее 33 мм, профильной трубы сечением не менее 40х20 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Турник, перекладина для колец, перекладина для каната, перекладина канатной лестницы и лаз металлический выполнены из круглой трубы диаметром не менее 27 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.

Перекладина выполнена из круглой трубы диаметром не менее 27 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.
Стойка для бетонирования выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм.
Канатные элементы:

Канатная сетка выполнена из армированного шестипрядного каната диаметром не менее 16 мм.
Канат для лазания полипропиленовый диаметром не менее 40 мм.

Зацеп скалодромный выполнен из пластика.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




