                                                                                            ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Кикер h=600

Aviator 623.01.02
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	Внешние размеры

Длина, мм

1710
Ширина, мм

1220
Высота, мм

600
Комплектация

Боковая панель – 1 шт. /панель с гравировкой – 1 шт.
2
Обрешётка (доска 45х90 мм) L = 1190 мм, шт.
5
Панель 140х1190 мм, шт.
2
Задняя панель 1190х585 мм, шт.
1
Скат 1220х1615 мм, шт.
1
Боковой кант 1532х40 мм, шт.
2
Верхний кант 1220х40 мм, шт.
1
Стартовый участок 1220х200 мм, шт.
1
Изделие предназначено для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью спортивного развития.

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 
Монтаж должен производиться путем установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).
Фанерные элементы:

Боковая панель выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Панель выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 21 мм.

Задняя панель выполнена из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 9 мм.

Скат выполнен из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 12 мм.

Деревянные элементы:

Обрешетка выполнена из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 45х90 мм.

Металлические элементы:

Боковой кант и верхний кант выполнены из стального листа толщиной не менее 4 мм.

Стартовый участок выполнен из стального листа толщиной не менее 3 мм.

Крепеж оцинкованный. Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



