ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Наклонная стенка
Aviator 899.05
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

3190
Ширина, ±20 мм

1470
Высота, ±20 мм

2000
Комплектация

Стойка для бетонирования, шт.

6

Канатная сетка, шт.

1

Поручень, шт.

2

Перекладина, шт.

12

Стойка, L=1900 мм, шт.

6

Перекладина, L=3160 мм, шт.

2

Накладка боковая, шт.

2

Накладка центральная, шт.

2

Панель – лаз Тип 1, шт.

1

Панель – лаз Тип 2, шт.

1

Глубина бетонирования – 0,475 м

Наклонная стенка предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.
Фанерные элементы:

Накладка боковая, накладка центральная, панель-лаз Тип 1 и панель-лаз Тип 2 выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Деревянные элементы:
Стойка и перекладина выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100 мм.

Металлические элементы:

Поручень выполнен из круглой трубы диаметром не менее 21 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Перекладина выполнена из круглой трубы диаметром не менее 27 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Стойка для бетонирования выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм.

Канатная сетка выполнена из армированного шестипрядного каната диаметром не менее 16 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




