ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Игровой комплекс 
«Беринг» Тип 1
Aviator 311.59.03 исп.3
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

5200
Ширина, ±20 мм

2700
Высота, ±20 мм

2500
Комплектация

Горка, шт.

1

Стойка горки, шт.

2

Перекладина ограничительная, шт.

1

Защитное ограждение горки, шт.

2

Панель-ограждение горки, шт.

2

Лестница, шт.

1

Трап, шт.

1

Доска перил, шт.

4

Стойка перил, шт.

2

Доска крепления горки, шт.

2

Пол, шт.

1

Стойка длинная, шт.

4

Стойка короткая, шт.

4

Потолок, шт.

1

Скат 1, шт.

1

Скат 2, шт.

1

Щит фасадный, шт.

4

Доска угловая, шт.

4

Уголок 55х55, шт.

4

Стойка бетонирования, шт.

10

Стойка трапа, шт.

2

Возрастная группа – от 7 до 12 лет

Высота падения – 1,2 м

Глубина бетонирования – 0,34; 0,52 м

Комплекс игровой «Беринг» предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

На скате 1 и скате 2 имеется фанера ФСФ толщиной не менее 15 мм и 18 мм.

Уступы на трапе и покрытие пола выполнены из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.
Защитное ограждение горки и панель-ограждения горки выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Деревянные детали:

Скат 1, скат 2 и трап выполнены из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 45х90 мм и 36х140 мм.
Стойка длинная, стойка короткая и стойка перил выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100 мм.

Доска угловая выполнена из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 36х140 мм.

Доска перил, доска крепления горки, пол, потолок и щит фасадный выполнены из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 45х90 мм.

Металлические элементы:

Лестница выполнена из круглой трубы диаметром не менее 33 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Стойка бетонирования выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм.
Стойка трапа выполнена из профильной трубы сечением не менее 20х40 мм, 40х40 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.
Стойка горки выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм.

Перекладина ограничительная выполнена из круглой трубы диаметром не менее 27 мм.

Ручки выполнены из полиамида.
Горка H=1200 мм в сборе выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм, опорных перекладин из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм. Скат горки выполнен из нержавеющей стали толщиной не менее 1,2 мм. 
Высота ската горки 1200 мм.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



