ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качели на брусе «Цветочные» одинарные
Aviator 420.15
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
2330
Ширина, ± 20 мм.
1950
Высота, ± 20 мм.
2460
Комплектация

Стойка для бетонирования 
(Aviator 351.003), шт.
4

Перекладина одинарной качели (H=2,17 м) 

(SWGB.2170.010-002_НМ1 СБ), шт.
1

Панель верхняя

(SWGB.1900.110-F15.001_Б1), шт.
2

Панель нижняя

(SWGB.1900.110-F15.002_Б2), шт.
2

Стойка из бруса боковая 2490 мм

(SWGB.2170.010-B100.001_П1), шт.
4
Возрастная группа – от 3 лет

Высота падения – 1,3 м

Глубина бетонирования – 0,45 м

Качели предназначены для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 

Сборка производится при помощи саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Панель верхняя и панель нижняя выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Изображение на «Панель верхняя» и «Панель нижняя» наносится методом ультрафиолетовой печати или эквивалент.

Деревянные элементы:

Стойка из бруса боковая выполнена из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100 мм.

Металлические элементы:

Стойка для бетонирования выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм.

Перекладина одинарной качели выполнена из круглой трубы диаметром не менее 57 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм и 5 мм.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




