ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Песочница «У Лукоморья»
Aviator 352.03 исп.1
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

1830
Ширина, ±20 мм

1880
Высота, ±20 мм

1590
Комплектация

Стойка бетонирования бруса, шт.
1
Стойка малая, шт.
1
Стойка большая, шт.
2
Панель передняя, шт.
1
Боковина, шт.
1
Боковина под ствол дерева, шт.
1
Панель задняя, шт.
1
Ствол дерева, шт.
1
Ствол под кронштейн, шт.
1
Кронштейн, шт.
1
Крона дерева, шт.
1
Столик угловой, шт.
1
Столик, шт.
1
Скамейка угловая, шт.
1
Скамейка, шт.
1
Стойка, шт.
1
Возрастная группа – от 1 до 7 лет

Высота падения – 0,535 м

Глубина бетонирования – 0,31 м; 0,51 м
Песочница «У Лукоморья» предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов.

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Крона дерева, скамейка угловая, ствол под кронштейн, боковина под ствол дерева, боковина, ствол дерева, кронштейн, столик, столик угловой, скамейка, панель передняя и панель задняя выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Изображение на «Крона дерева», «ствол под кронштейн», «боковина под ствол дерева» «боковина», «ствол дерева», панель передняя» и «панель задняя» наносится методом ультрафиолетовой печати или эквивалент.

Деревянные элементы:

Стойка выполнена из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100 мм. 
Металлические элементы:

Стойка бетонирования бруса выполнен из стального листа толщиной не менее 3 мм.

Стойка большая и стойка малая выполнена из стального листа толщиной не менее 2,5 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



