ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качалка – балансир 

Aviator 431.03 исп.4
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
2105
Ширина, мм ± 20 мм.
1103
Высота, мм ± 20 мм.
833
Комплектация

Узел балансира, шт.

1

Кресло, шт.

2

Резиновый амортизатор, шт.

2

Доска, шт.

2

Спинка, шт.

2

Сиденье, шт.

2

Накладка, шт.

2

Возрастная группа – от 3 до 7 лет.

Высота падения – 0,86 м.

Глубина бетонирования – 0,5 м.

Качалка – балансир предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 
Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Накладка, спинка и сиденье выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Деревянные элементы:

«Доска» выполнена из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 45х190 мм.

Металлические элементы:

Узел балансира выполнен из круглой трубы диаметром не менее 33 мм, 48 мм, профильного уголка сечением не менее 40х40 мм, профильной трубы сечением не менее 40х40 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм, 4 мм и 5 мм.

Кресло выполнено из круглой трубы диаметром не менее 27 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм и 4 мм.
Резиновые амортизаторы выполнены из конвейерной ленты толщиной не менее 9 мм.

Крепеж оцинкованный. Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




