ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Лаз «Шагоход»

Aviator 369.01.04
[image: image1.png]




	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
2130
Ширина, мм ± 20 мм.
760
Высота, мм ± 20 мм.
1240
Комплектация

Стойка, шт.
4

Перекладина дорожки, шт.
2

Поручень, шт.
2

Опора дорожки, шт.
2

Дорожка, шт.
10

Высота падения – 0,34 м.

Глубина бетонирования – 0,5 м.

Лаз «Шагоход» предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 
Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Дорожка выполнена из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.
Металлические элементы:

Опора дорожки выполнена из профильной трубы сечением не менее 25х25 мм.

Стойка выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм и 40х40 мм.

Поручень выполнен из круглой трубы диаметром не менее 33 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Перекладина дорожки выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм и стального листа толщиной не менее 2 мм.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




