ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

	Наименование
	Характеристики

	Велопарковка «Тироль» 

Aviator 231.06
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм
710
Ширина, ±20 мм
150
Высота, ±20 мм
1000
Комплектация

Велопарковка, шт.

1
Велопарковка «Тироль» предназначена для безопасного временного хранения велосипедов в местах отдыха, в парках, на детских площадках, во дворе. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой цельносварную конструкцию.

Монтаж должен производиться путем установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов

(в комплект поставки не входят).

Металлические элементы:

Велопарковка выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм. 
Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




