ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Игровой комплекс 
«Луноход»
Aviator 311.59.02 исп.10
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

2362
Ширина, ±20 мм

3453
Высота, ±20 мм

2417
Комплектация

Рама, шт.

3

Поручень, шт.

1

Рулевая стойка, шт.

1

Поручень горки, шт.

1

Горка SLD.950.20, шт.

1

Стойка горки, шт.

2

Антенна, шт.

1

Лаз колодец, шт.

1

Пол, шт.

1

Боковина, шт.

2

Капот, шт.

1

Рампа, шт.

1

Борт задний правый, шт.

1

Борт задний левый, шт.

1

Борт передний левый, шт.

1

Борт передний правый, шт.

1

Накладка Капот, шт.

1

Торпедо, шт.

1

Фара, шт.

2

Боковина горки, шт.

2

Шина передняя, шт.

2

Шина центр, шт.

2

Шина задняя, шт.

2

Диск передний, шт.

2

Диск центральный, шт.

2

Диск задний, шт.

2

Руль, шт.

1

Подфарник, шт.

2

Держатель, шт.

2

Диск, шт.

6

Звезда, шт.

7

Треугольник, шт.

3

Труба 27х2,8, шт.

2

Возрастная группа – от 7 до 12 лет

Высота падения – 0,95 м

Глубина бетонирования – 0,36 м

Комплекс игровой «Луноход» предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов.

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Пол выполнен из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.
Боковина, капот, рампа, борт задний левый, борт задний правый, борт передний левый, борт передний правый, накладка капот, торпедо, фара, боковина горки, шина передняя, шина центр, шина задняя, диск передний, диск центральный, диск задний, руль, подфарник, держатель, диск, звезда, треугольник выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Изображение на «Капот», «Накладка Капот» и «Торпедо» наносится методом ультрафиолетовой печати или эквивалент.

Металлические элементы:

Антенна выполнена из круглой трубы диаметром не менее 27 мм, стального листа толщиной не менее 3 мм и стальной шар диаметром не менее 45 мм.

Лаз колодец выполнен из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, круглой трубы диаметром не менее 27 мм, 33 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.
Труба выполнена из круглой трубы диаметром не менее 27 мм.
Поручень, поручень горки и рулевая стойка выполнены из круглой трубы диаметром не менее 27 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.
Рама выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм и 40х40 мм.

Стойка горки выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм.

Горка H=950 мм в сборе выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм, опорных перекладин из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм. Скат горки выполнен из нержавеющей стали толщиной не менее 1,2 мм. 
Высота ската горки 950 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



