ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Информационный столб 
с указателями
Aviator 191.08.01
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
1830
Ширина, мм ± 20 мм.
80
Высота, мм ± 20 мм.
3200
Комплектация

Информационный столб в сборе, шт.
1
Глубина бетонирования – 0,8 м.

Информационный столб предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 
Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стойки.
Металлические элементы:

Стойка выполнена из профильной трубы сечением не менее 20х40 мм, круглой трубы диаметром не менее 76 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.
Указатель выполнен из стального листа толщиной не менее 3 мм.

Крепление указателя выполнено из круглой трубы диаметром не менее 42 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Изображение на указатель наносится методом ультрафиолетовой печати или эквивалент.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




