ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качели «Полет» с подвесом Гнездо
Aviator 894.01 исп.1 
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
3000
Ширина, ± 20 мм.
1000
Высота, ± 20 мм.
1790
Комплектация

Подвес в сборе, шт.

1

Стойка, шт.

2

Лак битумный, мл.

200

Возрастная группа – от 7 лет

Высота падения – 0,941 м

Глубина бетонирования – 0,8 м

Качели предназначены для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 

Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Деревянные элементы:

Стойка выполнена из клееного бревна лиственницы диаметром не менее 180 мм.

Изделие оснащено сиденьем на шарнирном подвесе. Подвес крепится через цепь с диаметром звена не менее 6 мм.

Качель «Гнездо» состоит из стальной рамы в обмотке из 3-прядного каната диаметром 19 мм и сетки, выполненной из 4-прядного армированного каната диаметром 16 мм. Диаметр качели «Гнездо» - 1000 мм.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




