ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качалка на пружине 
«Байк»

Aviator 443.29 исп.13
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

950
Ширина, ±20 мм

700
Высота, ±20 мм

770
Комплектация

Качалка на пружине в сборе, шт.
1

Возрастная группа – от 3 до 7 лет

Высота падения – 0,513 м
Глубина бетонирования – 0,3 м

Качалка на пружине «Байк» предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений.

Монтаж должен производиться путем бетонирования закладных/установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).
Фанерные элементы:

Спинка выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Колеса выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 30 мм.

Деревянные детали:

Фара выполнена из клееного бревна хвойных пород диаметром не менее 135 мм.

Сиденье выполнено из клееного бревна хвойных пород диаметром не менее 180 мм.

Металлические элементы:

Рама выполнена из круглой трубы диаметром не менее 27 мм и стального листа толщиной не менее 2 мм и 3 мм.

Стальная пружина диаметром не менее 130 мм.

Нижняя часть пружинного основания выполнена из стального листа толщиной не менее 4 мм.

Ручки выполнены из резины.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




