ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качалка – балансир «Двухместный»

Aviator 431.03 исп.3
[image: image1.png]




	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
3000
Ширина, мм ± 20 мм.
440
Высота, мм ± 20 мм.
860
Комплектация

Металлическое основание, шт.
1
Прижимная пластина, шт.
2
Каркас сиденья, шт.
2
Доска балансира L=2980 мм, шт.
1
Спинка, шт.
2
Амортизатор, шт.
2
Возрастная группа – от 7 до 12 лет.

Высота падения – 0,85 м.

Глубина бетонирования – 0,35 м.

Качалка – балансир предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 
Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Спинка выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Деревянные элементы:

Доска балансира выполнена из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 45х190 мм.

Металлические элементы:

Металлическое основание выполнено из круглой трубы диаметром не менее 33 мм, 42 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм и 5 мм.

Каркас выполнен из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, круглой трубы диаметром не менее 21 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.

Прижимная пластина выполнена из стального листа толщиной не менее 4 мм.

Резиновые амортизаторы выполнены из конвейерной ленты толщиной не менее 9 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




