ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Песочница «Смарт 1»
Aviator 351.08
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

1450
Ширина, ±20 мм

1450
Высота, ±20 мм

300
Комплектация

 Полка песочницы, шт.

2

 Борт песочницы (L=1350 мм), шт.

8

 Стойка песочницы, шт.

4

Возрастная группа – от 1 до 7 лет

Высота падения – 0,3 м

Глубина бетонирования – 0,3 м

Песочница «Смарт 1» предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи саморезов.

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Полка песочницы выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Деревянные элементы:

Борт песочницы выполнен из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 36х140 мм.

Металлические элементы:

Стойка песочницы выполнена из стального листа толщиной не менее 2,5 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



