ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Урна «Параллель» 
Aviator 150.29
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
570
Ширина, мм ± 20 мм.
570
Высота, мм ± 20 мм.
830
Комплектация

Каркас урны, шт.
1
Вкладыш оцинкованный, шт.
1
Урна предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Каркас урны представляет собой цеольносварную конструкцию.
Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов 
(в комплект поставки не входят).

Металлические элементы:

Каркас урны выполнен из круглой трубы диаметром не менее 21 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм и 4 мм.

Вкладыш выполнен из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм.

Крепеж оцинкованный. 

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




