ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Игровой комплекс 
«Гулливер» Тип 5
Aviator 311.59.12 исп.5
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

11529
Ширина, ±20 мм

10109
Высота, ±20 мм

4096
Комплектация

Стойка (брус 150х150 мм) L=3950 мм (без отв.), шт.

5

Стойка (брус 150х150 мм) L=3950 мм (8 отв.), шт.

1

Стойка (брус 150х150 мм) L=3950 мм (3 отв.), шт.

1

Стойка (брус 150х150 мм) L=3950 мм (6 отв.), шт.

2

Стойка (брус 150х150 мм) L=3950 мм (9 отв.), шт.

1

Стойка (брус 150х150 мм) L=3950 мм (8 отв.), шт.

2

Стойка (брус 150х150 мм) L=3150 мм (9 отв.), шт.

1

Стойка (брус 150х150 мм) L=2400 мм (8 отв.), шт.

1

Стойка (брус 150х150 мм) L=2400 мм (без отв.), шт.

4

Стойка (брус 150х150 мм) L=2100 мм (без отв.), шт.

3

Стойка (брус 150х150 мм) L=1485 мм (без отв.), шт.

1

Перекладина (брус 150х150 мм) L=3500 мм (без отв.), шт.

1

Перекладина (брус 150х150 мм L=1900 мм (без отв.), шт.

1

Перекладина (брус 150х150 мм) L=1750 мм (без отв.), шт.

1

Перекладина (брус 150х150 мм) L=1750 мм (6 отв.), шт.

3

Перекладина (брус 150х150 мм) L=950 мм (без отв.), шт.

2

Перекладина (брус 150х150 мм) L=800 мм (без отв.), шт.

4

Доска площадки (доска 36х140 мм) L=2050 мм (18 отв.), шт.

6

Доска площадки (доска 36х140 мм) L=728 мм (4 отв. с торцов), шт.

18

Доска навеса (доска 36х140 мм) L=1978 мм (8 отв.), шт.

6

Доска навеса (доска 36х140 мм) L=1978 мм (18 отв.), шт.

6

Доска навеса (доска 36х140 мм) L=953 мм (4 отв. с торцов), шт.

12

Доска навеса (доска 36х140 мм) L=2050 мм (8 отв.), шт.

6

Доска качающегося мостика (доска 45х90 мм) L=1050 мм (2 отв.), шт.

10

Площадка 2047х1022 мм, шт.

1

Площадка 2047х1022 мм, шт.

1

Площадка 2047х1097 мм, шт.

1

Скалолаз 2300х1080 мм, шт.

1

Панель-лаз 1080х1200 мм, шт.

2

Настил страховочного мостика 1760х1000 мм, шт.
2

Настил на доску качающегося мостика 1050х90 мм, шт.

10

Защитное ограждение горки 800х250 мм, шт.

4

Панель-ограждение горки 720х270 мм, шт.

4

Уголок фанерный 340х340 мм, шт.

24

Стойка для бетонирования бруса, шт.

22

Кронштейн бруса, шт.

22

Поручень, шт.

6

Перекладина L=800 мм, шт.

17

Перекладина ограничительная горки L=515 мм, шт.

2

Стойка горки L=520 мм, шт.

4

Закладная каната (установлены на поз.6.6), шт.

3

Поручень г-образный, шт.

1

Перекладина канатной лестницы, шт.

1

Ограждение г-образное, шт.

2

Ограждение, шт.

1

Перила качающегося мостика, шт.

2

Каркас страховочного мостика, шт.

1

Лаз-тоннель, шт.

1

Верхняя часть канатного лаза (установлена на поз. 6.11), шт.

1

Нижняя часть канатного лаза (установлена на поз. 6.11), шт.

1

Канатная сетка 3493х1797 мм, шт.

1

Канатная сетка 1743х1797 мм, шт.

1

Канатная сетка 793х2097 мм, шт.

1

Канатная сетка 793х1797 мм, шт.

1

Канатная сетка 1743х793 мм, шт.

1

Канатная лестница с закладными, шт.

1

Канатное ограждение 1714х762 мм, шт.
1

Канатное ограждение 1714х732 мм, шт.

2

Канатная сетка качающегося мостика 3571х650 мм, шт.

2

Канатный лаз в сборе, шт.

1

Горка H=1500 мм в сборе, шт.

2

Настил навеса 2035х1010 мм, шт.

6

Зацеп пластиковый, шт.

12

Возрастная группа – от 7 до 12 лет

Высота падения – 2,25 м

Глубина бетонирования – 0,52 м

Комплекс игровой «Гулливер» предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Площадки, каркас страховочного мостика, скалолаз, панель-лаз, настил на доску качающегося мостика выполнены из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.

Защитное ограждение горки, панель-ограждение горки и уголок фанерный выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Деревянные детали:

Стойки и перекладины изготовлены из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 150х150 мм. 

Доски площадки и доски навеса изготовлены из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 36х140 мм.
Доска качающегося мостика изготовлена из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 45х90 мм.
Металлические элементы:
Верхняя часть канатного лаза выполнена из круглой трубы диаметром не менее 33 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм.
Нижняя часть канатного лаза выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, круглой трубы диаметром не менее 33 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм.
Стойка для бетонирования бруса выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм.

Закладная каната выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Поручень выполнен из круглой трубы диаметром не менее 21 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Перекладина, перекладина ограничительная горки и поручень г-образный выполнены из круглой трубы диаметром не менее 27 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.
Кронштейн бруса выполнен из круглой трубы диаметром не менее 21 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.
Перекладина канатной лестницы выполнена из стального листа толщиной не менее 5 мм.
Ограждение и ограждение г-образное выполнены из круглой трубы диаметром не менее 33 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.
Перила качающегося мостика выполнены из профильной трубы сечением не менее 80х40 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм.

Каркас страховочного мостика выполнен из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм, 80х40 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм.
Лаз-тоннель выполнен из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, круглой трубы диаметром не менее 27 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.

Стойка горки выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм.

Зацепы для скалодрома выполнены из пластика.
Настил навеса выполнен из монолитного поликарбоната толщиной не менее 6 мм.

Канатные изделия выполнены из армированного шестипрядного каната диаметром не менее 16 мм.

Горка H=1500 мм в сборе выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм, опорных перекладин из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм. Скат горки выполнен из нержавеющей стали толщиной не менее 1,2 мм. 
Высота ската горки 1500 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



