ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Комплекс спортивный «Испытание на ловкость 2» Aviator 891.52.03
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
12100
Ширина, ± 20 мм.
3095
Высота, ± 20 мм.
2800
Комплектность
Бочонок на канате l = 200, шт.

2
Бочонок на канате l = 300, шт.

1
Бочонок на канате l = 400, шт.

1
Канат с коушем, шт.
1
Канат с коушем, шт.
1
Кольцо, шт.
5
Уступ на канате, шт.
2
Уступ на канате, шт.
2
Сетка, шт.
1
Сетка 2, шт.
1
Поручень, шт.

1
Стойка 1, шт.

1
Стойка 2, шт.

3
Стойка 3, шт.

2
Стойка 4, шт.

1
Стойка 5, шт.

1
Перекладина 1, шт.

1
Перекладина 2, шт.

1
Перекладина 3, шт.

2
Перекладина 4, шт.

1
Перекладина 5, шт.

1
Крепление бревна, шт.

12
Лак битумный, мл.
800
Высота падения – 2,2 м.
Глубина бетонирования – 0,5 м и 0,8 м.

Изделие предназначено для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 

Сборка производиться при помощи резьбовых соединений и саморезов.
Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.
Деревянные элементы:

Бочонок на канате выполнен из клееного бревна хвойных пород диаметром не менее 180 мм.
Стойки и перекладины выполнены из клееного бревна лиственницы диаметром не менее 180 мм.

Металлические элементы:

Крепление бревна выполнено из круглой трубы диаметром не менее 33 мм.

Кольцо выполнено из круглой трубы диаметром не менее 27 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Поручень выполнен из круглой трубы диаметром не менее 33 мм, профильной трубы сечением не менее 20х40 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Закладные канатов выполнены из профильной трубы сечением не менее 20х40 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

На канатах с уступами имеется цепь с калибром звена не менее 6 мм.

Все канатные изделия выполнены из армированного шестипрядного каната диаметром не менее 16 мм.
Сиденья выполнены из резины.

Уступы и перекладины на сетке выполнены из пластика.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




