ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	БУМ – бревно «Змейка» Тип 4

Aviator 525.02.04
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
2800
Ширина, мм ± 20 мм.
1000
Высота, мм ± 20 мм.
320
Комплектация

Стойка для бетонирования, шт.

8

«Бревно», шт.

7

Глубина бетонирования – 0,4 м.

БУМ-бревно «Змейка» предназначено для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, отвечает всем требованиям безопасности. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.
Сборка производится при помощи саморезов.
Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Деревянные элементы:
«Бревно» выполнено из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100 мм. 
Металлические элементы:

Стойка для бетонирования выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, 40х40 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




