                                                                                            ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Музыкальный инструмент «Металлофон»
Aviator 341.07
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	Внешние размеры

Длина, мм

1640
Ширина, мм

540
Высота, мм

1140
Комплектация

Оборудование в сборе, шт.
1
Глубина бетонирования – 0,5 м

Музыкальный инструмент предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. Инструмент способствует формированию музыкального слуха и чувства ритма. Воспроизводит звуки.

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений.

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Металлические элементы:

Левая и правая стойка выполнены из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, 40х40 мм и круглой трубы диаметром не менее 33 мм.

Перекладина выполнена из профильной трубы сечением не менее 40 х20 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.
Музыкальные трубки выполнены из круглой трубы диаметром не менее 42 мм.

Трубки крепятся при помощи стального троса диаметром не менее 3 мм.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



