ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Баскетбольный щит

«Профессионал»
Aviator 510.06
[image: image1.png]



	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
1800
Ширина, мм ± 20 мм.
2532
Высота, мм ± 20 мм.
3950
Комплектация

Стойка 1, шт.
1
Стойка 2, шт.
1
Распорка, шт.
2
Щит, шт.
1
Кольцо баскетбольное, шт.
1
Глубина бетонирования – 1,0 м.

Баскетбольный щит «Профессионал» предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, отвечает всем требованиям безопасности. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.
Сборка производится при помощи резьбовых соединений.
Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.
Металлические элементы:

Стойка 1 и стойка 2 выполнены из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм, 80х40 мм и 100х100 мм.

Распорка выполнена из профильной трубы сечением не менее не менее 40х40 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.
Рама щита выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х25 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.
Кольцо баскетбольное выполнено из круглой трубы диаметром не менее 21 мм, стального листа толщиной не менее 3 мм и круга диаметром не менее 5 мм и 10 мм.
Щит выполнен из монолитного поликарбоната толщиной не менее 10 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




