ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Горка «Лайт»
Aviator 541.03 исп.2
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
2320
Ширина, мм ± 20 мм.
550
Высота, мм ± 20 мм.
1543
Комплектация

Горка в сборе, шт.

1

Стойка горки, шт.

2

Стойка лестницы, шт.

2

Боковина лестницы, шт.

2

Панель страховочная, шт.

1

Ступень, шт.

3

Площадка, шт.

1

Перекладина ограничительная, шт.

1

Возрастная группа – от 3 до 7 лет.

Высота падения – 0,83 м.

Глубина бетонирования – 0,4 м.

Горка «Лайт» предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, отвечает всем требованиям безопасности. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.
Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Боковина лестницы выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Панель страховочная выполнена из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.

Ступень и площадка выполнены из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 21 мм.

Металлические элементы:

Перекладина ограничительная выполнена из круглой трубы диаметром не менее 27 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Стойка горки и стойка лестницы выполнены из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм.

Горка H=800 мм в сборе выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм, опорных перекладин из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм. Скат горки выполнен из нержавеющей стали толщиной не менее 1,2 мм. 
Высота ската горки 800 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




