ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Бревно на цепях «Переправа»

Aviator 521.01
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
2500
Ширина, мм ± 20 мм.
550
Высота, мм ± 20 мм.
920
Комплектация

Металлокаркас, шт.
1

Бревно, шт.
1

Высота падения – 0,27 м.

Глубина бетонирования – 0,4 м.

Бревно на цепях «Переправа» предназначено для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 
Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Деревянные элементы:

«Бревно» выполнено из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100 мм.

Металлические элементы:

Металлокаркас выполнен из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм и круглой трубы диаметром не менее 27 мм и 33 мм.

«Бревно» крепится через цепь с диаметром звена не менее 6 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




