ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качели «Салют» гнездо + 2 подвеса. Подвесы приобретаются отдельно
Aviator 894.13 исп.2 
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
6430
Ширина, ± 20 мм.
1910
Высота, ± 20 мм.
2430
Комплектация

Стойка для бревна D180 (Aviator 351.010), шт.
12
Подвес “Гнездо” (H=2,17м) (Aviator 420.217.04), шт.
1
Кронштейн для подвесов (WOOD) (K.W.138.60), шт.
4
Перекладина из бревна, L=5950мм (KW.P.140.G+2P), шт.
1
Стойка из бревна Тип 1, L=2600мм (KW.SB.180.1), шт.
2
Стойка из бревна Тип 2, L=2600мм (KW.SB.180.2), шт.
2
Стойка из бревна Тип 3, L=2600мм (KW.SB.180.3), шт. 

1
Стойка из бревна Тип 4, L=2600мм (KW.SB.180.4), шт.
1
Пластина опорная (s3.138x40.001), шт.
4
Возрастная группа – от 3 лет

Высота падения – 1,34 м

Глубина бетонирования – 0,44 м

Качели предназначены для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 

Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.
Деревянные элементы:

Перекладина выполнена из клееного бревна лиственницы диаметром не менее 140 мм.

Стойки выполнены из клееного бревна лиственницы диаметром не менее 180 мм.

Металлические элементы:

Стойка для бревна выполнена из стального листа толщиной не менее 4 мм.

Кронштейн для подвесов выполнен и стального листа толщиной не менее 5 мм.

Пластина опорная выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм.
Изделие оснащено сиденьем на шарнирном подвесе. Подвес крепится через цепь с диаметром звена не менее 6 мм.

Качель «Гнездо» состоит из стальной рамы в обмотке из 3-прядного каната диаметром 19 мм и сетки, выполненной из 4-прядного армированного каната диаметром 16 мм. Диаметр качели «Гнездо» - 1000 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




