ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Песочница
Aviator 351.08 исп.4
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

2270
Ширина, ±20 мм

2270
Высота, ±20 мм

300
Комплектация

Доска верхняя L=1990 мм (2 отв.), шт.
4
Доска нижняя L=1990 мм, шт.
4
Столик Ø350 мм, шт.
4
Стойка песочницы (8 отв.), шт.
4
Пластина центральная L=260 мм, шт.
4
Возрастная группа – от 1 до 7 лет

Высота падения – 0,3 м

Глубина бетонирования – 0,27 м

Песочница предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов.

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Столик выполнен из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Деревянные элементы:

Доска верхняя и доска нижняя выполнены из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 36х140 мм.

Металлические элементы:

Стойка песочницы выполнена из стального листа толщиной не менее 2,5 мм.

Пластина центральная выполнена из стального листа толщиной не менее 4 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



