ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Дорожка «Черепашки»

Aviator 525.04
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
1935
Ширина, мм ± 20 мм.
336
Высота, мм ± 20 мм.
288
Комплектация

Стойка H=670 мм, шт.

1

Стойка H=595 мм, шт.

2

Стойка H=520 мм, шт.

2

Панель «Черепашка», шт.

5

Глубина бетонирования – 0,4 м.

Дорожка «Черепашки» предназначено для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений.
Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.
Фанерные элементы:

Панель «Черепашка» выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Изображение на панель «Черепашка» наносится методом ультрафиолетовой печати или эквивалент.

Металлические элементы:

Стойки выполнены из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, круглой трубы диаметром не менее 33 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




