                                                                                            ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	«Рампа Халф-пайп» 
0602 h=1.2

Aviator 623.06.02
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	Внешние размеры

Длина, мм

8820
Ширина, мм

3000
Высота, мм

2400
Комплектация

Доска (36х140) L = 1045 мм, шт.

8
Доска (36х140) L = 1260 мм (4 отв.), шт.

4
Соединитель опор, шт.

16
Доска (36х140) L = 1260 мм, шт.

6
Доска (36х140) L = 1260 мм (2 отв.), шт.

4
Доска (45х190) L = 2970 мм (32 отв.), шт.

2
Доска (45х190) L = 2970 мм (4 отв.), шт.

4
Доска (45х190) L = 2970 мм (14 отв.), шт.

2
Планка соединительная 700х90 мм, шт.

4 
Боковина 1185х1350 мм, шт.

4
Задняя стенка 3000х1185 мм, шт.

2
Настил площадки 3000х1365 мм, шт.

2
Боковина 1845х1180 мм, шт.

4
Опорная панель ската 2190х400 мм, шт.

8
Доска (45х90) L = 970 мм, шт.

63
Опора ската, шт.

4
Ребро, шт.

6
Нижний настил крайний 2150х1000 мм, шт.

4
Нижний настил центральный 2150х1000 мм, шт.

2
Верхний настил крайний 2150х1000 мм, шт.

2
Верхний настил крайний 2150х1000 мм, шт.

2
Верхний настил центральный 2150х1000 мм, шт.

2
Кант ската L= 2150 мм, шт.

4
Внутренняя планка 2400х90 мм, шт.

4
Внешняя планка 2400х90 мм, шт.

2
Крайний настил 2400х1000 мм, шт.

2
Центральный настил 2400х1000 мм, шт.

1
Кант L= 2400 мм, шт.

2
Стойка крайняя, шт.

4
Стойка угловая, шт.

4
Стойка центральная, шт.

2
Ограждение боковое, шт.

4
Ограждение центральное, шт.

4
Изделие предназначено для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью спортивного развития.

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 
Монтаж должен производиться путем установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).
Фанерные элементы:

Опорная панель ската, настил площадки, задняя стенка и внутренняя планка выполнены из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.

Крайний настил и центральный настил выполнены из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 12 мм.

Боковина 1185х1350, боковина 1845х1180, внешняя планка и планка соединительная выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Верхний настил центральный и верхний настил крайний выполнены из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 6 мм.

Нижний настил центральный и нижний настил крайний выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 6 мм.

Деревянные элементы:

Изделия из дерева выполнены из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 45х90 мм, 45х190 мм и 36х140 мм.
Металлические элементы:

Опора ската выполнена из профильной трубы сечением не менее 60х40 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.
Кант, кант ската и соединитель опор выполнены из стального листа толщиной не менее 4 мм.
Стойка крайняя, стойка центральная и стойка угловая выполнены из профильной трубы сечением не менее 60х60 мм и стального листа толщиной не менее 6 мм.
Ребро выполнено из круглой трубы диаметром не менее 42 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Ограждение боковое и ограждение центральное выполнены из круглой трубы диаметром не менее 27 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.

Крепеж оцинкованный. 
Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



