ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Урна «Аллея» 
Aviator 150.56
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
350
Ширина, мм ± 20 мм.
350
Высота, мм ± 20 мм.
500
Комплектация

Рама, шт.

1

Вставка, шт.

1

Планка, шт.

24

Урна предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Каркас урны представляет собой цеольносварную конструкцию.
Сборка производится при помощи саморезов. 

Монтаж должен производиться путем установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов 
(в комплект поставки не входят).
Деревянные элементы:

Планка выполнена из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 40х60 мм.

Металлические элементы:

Рама выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм, круглой трубы диаметром не менее 33 мм и стального листа толщиной не менее 2 мм.

Вкладыш выполнен из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм.

Крепеж оцинкованный. 

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




