ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качалка на пружине 
«Жеребенок»

Aviator 441.07 исп.10
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

1000
Ширина, ±20 мм

530
Высота, ±20 мм

970
Комплектация

Качалка на пружине «Жеребенок», шт.

1
Возрастная группа – от 3 до 7 лет

Высота падения – 0,558 м
Глубина бетонирования – 0,3 м

Качалка на пружине «Жеребенок» предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов.

Монтаж должен производиться путем бетонирования закладных/установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).
Фанерные элементы:

Туловище выполнено из фанеры ФСФ толщиной не менее 30 мм.

Деревянные элементы: 
Боковины выполнены из клееного бревна лиственницы диаметром не менее 240 мм.

Металлические элементы:

Основание с подножкой выполнено из круглой трубы диаметром не менее 42 мм, стального листа толщиной не менее 4 мм и стального шара диаметром не менее 50 мм.
Стальная пружина диаметром не менее 130 мм.

Верхняя и нижняя часть пружинного основания выполнены из стального листа толщиной не менее 4 мм.

Ручки выполнены из пластика.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




